# Включение режима DMA - Windows 98 SE

Открыть окно "Свойства: система".
Вариант I:

- Щёлкнуть правой кнопкой мыши по иконке "Мой компьютер";
- В выпадающем меню выбрать пункт "Свойства" левой кнопкой мыши;
- В открывшемся окне "Свойства: система" выбрать закладку "Устройства".

Вариант II:

- На рабочем столе слева внизу один раз нажать на кнопку "Пуск" после чего в выпадающем меню в пункт "Настройка" выбрать "Панель управления";
- В окне "Панель управления" дважды щёлкнуть левой кнопкой мыши по иконке "Система";
- В открывшемся окне "Свойства: система" выбрать закладку "Устройства".

Проверить, включён ли режим DMA.

- В окне "Свойства: система" на закладке "Устройства" открыть пункт "Дисковые накопители" (Нажать на кнопку "+" напротив пункта "Дисковые накопители" или дважды щёлкнуть по этому пункту;
- Правой кнопкой мыши один раз щёлкнуть на пункт "GENERIC IDE DISK TYPE**" (название пункта может быть другим, но обязательно вмещать в себя IDE DISK) и в выпадающем меню левой кнопкой мыши один раз щёлкнуть пункт "Свойства";
- В открывшемся окне "Свойства: GENERIC IDE DISK TYPE**" выбрать закладку "Настройка";
- На закладке "Настройка" в области "Параметры" слева напротив надписи "DMA" должен быть установлен флажок. Если флажок не установлен, то его нужно установить одним щелчком левой кнопки мыши. В открывшемся окне "Предупреждение о возможном несоответствии" нажать кнопку "OK". Нажать кнопку "OK" в окне "Свойства: GENERIC IDE DISK TYPE**";
- Если будет выведено окно "Изменение параметров системы" с предложением "Завершить работу?", то нажать кнопку "Да", после чего компьютер будет перезагружен. Если автоматическая перезагрузка не будет выполнена, то необходимо её выполнить вручную;
- После перезагрузки Windows, необходимо обязательно проверить, включён ли режим DMA. Если после проделанных операций выяснилось, что режим DMA не включился, значит, на Вашем компьютере установлены некорректные драйвера материнской платы. В таком случае необходимо установить "родные" драйвера материнской платы, после чего включить режим DMA;
- Выполнить выше описанные операции для других пунктов "GENERIC IDE DISK TYPE**" если таковые есть.