; Installation inf for the USB Oscilloscope Board
;

[Version]
Signature="$CHICAGO$"
Class=USB
ClassGUID={36FC9E60-C465-11CF-8056-444553540000}
Provider=%MSFT%
DriverVer=10/07/2004,2.00.1

[SourceDisksNames]
1="USBOsc Installation Disk",,,

[SourceDisksFiles]
USBOsc.sys = 1
USBOsc.inf = 1

[Manufacturer]
%MfgName%=Microsoft

[Microsoft]
%USB\VID_10C4&PID_0001.DeviceDesc%=USBOsc.Dev, USB\VID_10C4&PID_0001

[DestinationDirs]
USBOsc.Files.Ext = 10,System32\Drivers
USBOsc.Files.Inf = 10,INF

[USBOsc.Dev]
CopyFiles=USBOsc.Files.Ext, USBOsc.Files.Inf
AddReg=USBOsc.AddReg

[USBOsc.Dev.NT]
CopyFiles=USBOsc.Files.Ext, USBOsc.Files.Inf
AddReg=USBOsc.AddReg

[USBOsc.Dev.NT.Services]
Addservice = USBOsc, 0x00000002, USBOsc.AddService

[USBOsc.AddService]
DisplayName    = %USBOsc.SvcDesc%
ServiceType    = 1                  ; SERVICE_KERNEL_DRIVER
StartType      = 3                  ; SERVICE_DEMAND_START
ErrorControl   = 1                  ; SERVICE_ERROR_NORMAL
ServiceBinary  = %10%\System32\Drivers\USBOsc.sys
LoadOrderGroup = Base

[USBOsc.AddReg]
HKR,,DevLoader,,*ntkern
HKR,,NTMPDriver,,USBOsc.sys

[USBOsc.Files.Ext]
USBOsc.sys

[USBOsc.Files.Inf]
USBOsc.Inf


;---------------------------------------------------------------;

[Strings]
MSFT="Microsoft"
MfgName="Cygnal"
USB\VID_10C4&PID_0001.DeviceDesc="USB Oscilloscope Board v1.5"
USBOsc.SvcDesc="USB Oscilloscope driver"

