# Подготовка прибора и компьютера к применению в автосервисе

Важные требования к подключению прибора.

- Корпус компьютера ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть заземлен, в противном случае возможен выход из строя прибора или компьютера.
- Клемма заземления USB Autoscope II должна быть заземлена в одной точке с заземлением компьютера отдельным медным многожильным проводом сечением >0,5mm2.
- Чёрные "крокодилы" сигнальных и питающих проводов, осциллографических щупов, датчиков и адаптеров при измерениях должны быть подсоединены к "массе" автомобиля В ОДНОЙ ТОЧКЕ на двигателе.
- Красные "крокодилы" питающих проводов датчиков и адаптеров при измерениях должны быть подсоединены к клемме "+" аккумуляторной батареи диагностируемого автомобиля.
- Измерительные и питающие шнуры прибора необходимо располагать как можно дальше от высоковольтных проводов системы зажигания, выпускного коллектора двигателя и вентилятора системы охлаждения двигателя.
- Корпус прибора необходимо располагать не ближе 0,5 метров от высоковольтных проводов системы зажигания.

Минимальные требования к ПК:

- центральный процессор - Pentium III - 1 000 МГц;
- оперативная память - 128 Мб;
- жёсткий диск - 10 Гб UDMA 66;
- привод CD-ROM для инсталляции программного обеспечения;
- наличие USB 1.1 (USB 2.0) порта;
- видео адаптер AGP SVGA;
- OC типа Windows 98se/Me или Windows 2000/XP.

Обязательно должен быть включён режим DMA для нормального функционирования дисковой подсистемы.

Включение режима DMA для Windows 98 SE Включение режима DMA для Windows XP Professional

Инсталляция программы и драйверов.

- Вставить в оптический привод инсталляционный CD, после чего автоматически будет запущена установка программного обеспечения. Если автозапуск CD на Вашем компьютере отключен, то необходимо вручную запустить файл "Setup.exe" находящийся в корневой директории инсталляционного диска для начала установки программного обеспечения. После завершения установки извлечь из оптического привода инсталляционный CD.
- Подключить USB Autoscope II к USB-порту компьютера. Должен автоматически запуститься "Мастер нового оборудования". Если "Мастер нового оборудования" предложит "...подключение к узлу Windows Update..." то необходимо ответить "Нет, не в этот раз" и нажать "Далее". Выберите "Автоматическая установка" и нажмите "Далее". Если появится окно с сообщением о том, что "Программное обеспечение, устанавливаемое для USB Oscilloscope Board v*.* не тестировалось на совместимость с Windows XP", то нужно нажать кнопку "Всё равно продолжить", после чего драйвер будет установлен, о чём будет выдано сообщение, где нажать "Готово".
  Выполните выше описаныые действия с остальными USB-портами компьютера.
- Запустить программу USB Осциллограф.

В связи с особенностями реализации видеоподсистемы некоторых моделей компьютеров, при включении осциллографа может возникнуть значительная задержка реакции Windows на манипуляции мышью и нажатия клавиш на клавиатуре, в некоторых случаях возможна задержка прорисовки панелей программы USB Осциллограф на мониторе. Для устранения такого эффекта понадобится изменение режима работы видеоподсистемы, в некоторых случаях замена видеокарты.

Особенности настройки видеоподсистемы

Калибровка прибора.
Устройство в настройке не нуждается.
При необходимости, можно произвести калибровку аналоговых входов.

| Внимание:

В случае, если по каким либо причинам Вам не удалось выполнить калибровку, необходимо подключить USB Autoscope II к USB-порту компьютера и в закладке "Управление" в пункте "Калибровка" выбрать "Загрузить значения по умолчанию", после чего будут установлены начальные значения калибровки.

Установка нуля аналоговых входов 1-5.

- Включить USB Autoscope II в одноканальном аналоговом режиме;
- Замкнуть щуп 1-го входа USB Autoscope II с "крокодилом" заземления;
- В панели настройки канала 1 выбрать аналоговый вход 1;
- В закладке "Управление" в пункте "Калибровка" выбрать "Аналоговый вход 1" и установить в строке "Смещение нуля (Шаг АЦП)" такое значение, чтобы мультиметр этого канала показывал 0mV (+/-8mV);
- Повторить пункты 2-4 для аналоговых входов 2-5.

Калибровка чувствительности аналоговых входов 1-5.

- Включить USB Autoscope II в одноканальном аналоговом режиме;
- Подсоединить 1-й аналоговый вход и точный цифровой мультиметр к автомобильной аккумуляторной батарее;
- В панели настройки канала 1 выбрать аналоговый вход 1;
- В закладке "Управление" в пункте "Калибровка" выбрать "Аналоговый вход 1" и в строке "Напряжение (мкВ/шаг АЦП)" установить такое значение, при котором показания осциллографа и внешнего мультиметра будут равны;
- Повторить пункты 2-4 для аналоговых входов 2-4;
- В корпусе USB Autoscope II для 5-го аналогового входа встроен входной делитель напряжения 1:10. Поэтому для аналогового входа 5 перед выполнением пунктов 3-4 в пункте "Калибровка" необходимо выбрать "Аналоговый вход 5" и в строке "Входной делитель" указать 1:10. Теперь выполнить пункты 3-4 для 5-го аналогового входа.

Установка нуля дифференциального аналогового входа 6.

- Включить USB Autoscope II в одноканальном аналоговом режиме;
- Замкнуть положительный и отрицательный щупы дифференциального 6-го входа USB Autoscope II с "крокодилом" заземления;
- В панели настройки канала 1 выбрать аналоговый вход 6;
- В закладке "Управление" в пункте "Калибровка" выбрать "Аналоговый вход 6" и установить в строке "Смещение нуля (Шаг АЦП)" такое значение, чтобы мультиметр этого канала показывал 0mV (+/-8mV);

Калибровка чувствительности дифференциального аналогового входа 6.

- Включить USB Autoscope II в одноканальном аналоговом режиме;
- Подсоединить крокодил заземления и отрицательный щуп дифференциального 6-го входа к клемме "-" аккумуляторной батареи, а положительный щуп дифференциального 6-го входа к клемме "+" аккумуляторной батареи;
- Подключить точный цифровой мультиметр к автомобильной аккумуляторной батарее;
- В панели настройки канала 1 выбрать аналоговый вход 1;
- В закладке "Управление" в пункте "Калибровка" выбрать "Аналоговый вход 6" и в строке "Напряжение (мкВ/шаг АЦП)" установить такое значение, при котором показания осциллографа и внешнего мультиметра будут равны;

Установка нуля аналоговых входов 7-8.

- Подключить адаптер диагностики систем зажигания Ignition Adapter к USB Autoscope II и подать на него питание 12V;
- Включить USB Autoscope II в одноканальном аналоговом режиме;
- В панели настройки канала 1 выбрать аналоговый вход 7;
- В закладке "Управление" в пункте "Калибровка" выбрать "Аналоговый вход 7" и установить в строке "Смещение нуля [шаг АЦП]" такое значение, чтобы мультиметр этого канала показывал 0mV (+/-8mV);
- В панели настройки канала 1 выбрать аналоговый вход 8;
- В закладке "Калибровка" выбрать "Аналоговый вход 8" и в строке "Входной делитель" указать 1:10000;
- В закладке "Управление" в пункте "Калибровка" выбрать "Аналоговый вход 8" и установить в строке "Смещение нуля [шаг АЦП]" такое значение, чтобы мультиметр этого канала показывал 0mV (+/-80V).