# Включение режима DMA - Windows XP Professional

Открыть окно "Диспетчер устройств".
Вариант I:

- Щёлкнуть правой кнопкой мыши по иконке "Мой компьютер";
- В выпадающем меню выбрать пункт "Управление" левой кнопкой мыши;
- Откроется окно "Управление компьютером", где в списке слева нужно левой кнопкой мыши выделить (нажать один раз) "Диспетчер устройств", после чего "Диспетчер устройств" будет доступен в правой части этого окна.

Вариант II:

- На рабочем столе слева внизу один раз нажать на кнопку "Пуск" после чего в выпадающем меню зайти в "Панель управления";
- В открывшемся окне (или меню) "Панель управления" два раза щёлкнуть левой кнопкой мыши (или щёлкнуть один раз) по иконке "Система";
- В открывшемся окне "Свойства системы" выбрать закладку "Оборудование";
- В окне "Свойства системы" на закладке "Оборудование" нажать на кнопку "Диспетчер устройств".

Проверить режимы работы IDE-каналов.

- В окне "Диспетчер устройств" открыть пункт "IDE ATA/ATAPI Controller" (Нажать на кнопку "+" напротив пункта "IDE ATA/ATAPI Controller" или дважды щёлкнуть по этому пункту;
- Правой кнопкой мыши один раз щёлкнуть на пункт "Первичный канал IDE" и в выпадающем меню левой кнопкой мыши один раз щёлкнуть пункт "Свойства";
- В открывшемся окне "Свойства: Первичный канал IDE" выбрать закладку "Дополнительные параметры";
- На закладке "Дополнительные параметры" в областях "Устройство 0" и "Устройство 1" в строке "Режим передачи:" должно быть установлено "DMA, если доступно". Если в строке "Режим передачи:" установлено "Только PIO", то нужно установить "DMA, если доступно" (выбрать из выпадающего списка справа) и нажать кнопку "OK";
- Повторить пункты 2) - 4) для "IDE ATA/ATAPI Controller" "Вторичный канал IDE" в окне "Диспетчер устройств".
- После выполненных операций необходимо обязательно перезагрузить Windows. После перезагрузки, проверить режимы работы IDE-каналов. Если после проделанных операций в строке "Режим передачи:" будет по-прежнему установлено "Только PIO", значит, на Вашем компьютере установлены некорректные драйвера материнской платы. В таком случае необходимо установить "родные" драйвера материнской платы, после чего включить режим DMA.