# Особенности настройки видеоподсистемы

В связи с особенностями реализации видеоподсистемы некоторых моделей компьютеров, при включении осциллографа может возникнуть значительная задержка реакции Windows на манипуляции мышью и нажатия клавиш на клавиатуре, в некоторых случаях возможна задержка прорисовки панелей программы USB Осциллограф на мониторе. Причина заключается в недостаточной производительностью видеоподсистемы. В большинстве случаев достаточно снизить нагрузку на видеоподсистему путём уменьшения глубины цветов. В некоторых случаях для дополнительного снижения нагрузки на видеоподсистему необходимо уменьшить размер окна программы USB Осциллограф.
Глубину цветов можно изменить, переведя адаптер с режима 32 бита (24 бита) на режим 16 бит.

| Внимание:
В случае если в ходе изменения режима работы видеоподсистемы монитор погаснет более чем на 1 секунду, то в течение не менее 15 секунд никаких действий предпринимать НЕ НУЖНО. Через 15 секунд видеоподсистема самостоятельно возвратится в исходный режим работы.

Инструкции по изменению глубины цвета для Windows 98 SE.

- На "Рабочем столе" щёлкнуть правой кнопкой мыши;
- В выпадающем меню выбрать пункт "Свойства" левой кнопкой мыши;
- Откроется окно "Свойства: Экран", где выбрать закладку "Настройка";
- В левом нижнем углу окна "Свойства: Экран" на закладке "Настройка" в поле "Цветовая палитра" выбрать "High Color (16 бит)" и нажать кнопку "Применить" и "OK";
- После нажатия на кнопку "OK" на мониторе может появиться окно "Изменение параметров системы" с предложением перезагрузить систему. Нажать кнопку "Да". Windows будет перезагружен;
- После перезагрузки Windows повторить пункты 1-4 и проверить режим работы видеоподсистемы.

Инструкции по изменению глубины цвета для Windows XP Professional.

- На "Рабочем столе" щёлкнуть правой кнопкой мыши;
- В выпадающем меню выбрать пункт "Свойства" левой кнопкой мыши;
- Откроется окно "Свойства: Экран";
- В открывшемся окне "Свойства: Экран" выбрать закладку "Параметры";
- В правом нижнем углу окна "Свойства: Экран" на закладке "Параметры" в поле "Качество цветопередачи" выбрать "Среднее (16 бит)" и нажать кнопку "Применить" и "OK";
- После нажатия на кнопку "OK" монитор погаснет и вновь включится меньше чем через секунду. После перезапуска видеоподсистемы откроется окно "Параметры монитора" со счётчиком обратного отчёта, где в течение 15 секунд нужно нажать на кнопку "Да".