Временные параметры

# Plug-In "Временные параметры"

Plug-In "Временные параметры" позволяет программе автоматически рассчитывать и отображать текущую длительность импульса, скважность и частоту сигнала.
Plug-In "Временные параметры", режим длительности импульса.
Режим "длительности импульса позволяет программе в реальном времени отображать текущую длительность импульса периодичного сигнала, например длительность импульсов впрыска на топливных форсунках.
Plug-In "Временные параметры", режим "скважность, частота".
Режим "скважность, частота" позволяет программе в реальном времени отображать текущую скважность и частоту следования импульса периодичного сигнала. Это может быть необходимым для анализа сигналов ШИМ (Широтно-Импульсная Модуляция) управляющих различными исполнительными механизмами, а так же для анализа работы датчиков с цифровым выходным сигналом.
Plug-In "Временные параметры" отображает параметры периодичного сигнала того канала осциллографа, по сигналу которого выбрана синхронизация.